IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2]"
File name: "/home/docker4sg/app/wwwroot/temp/workarea/G15102021113944378/Files/output/SP00009640/Cloison distributive Placostil® 98_48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant.ifc"
Time stamp: "2021-10-15T11:39:51"
Author: "Saint-Gobain"
Organization: "Saint-Gobain"
Preprocessor: "Saint-Gobain BIM v1.0"
Originating system: "Saint-Gobain BIM v1.0"
Authorization: "None"
Application: "Saint-Gobain BIM v 1.0" version "0.0.15.0" identifier "Saint-Gobain BIM v 1.0" by Organization "Saint-Gobain"

People and organizations
  Person "Saint-Gobain BIM" id "Saint-Gobain BIM" of Organization "Saint-Gobain"
  Owner history of Person "Saint-Gobain BIM" id "Saint-Gobain BIM" of Organization "Saint-Gobain" | application "Saint-Gobain BIM v 1.0" version "0.0.15.0" identifier "Saint-Gobain BIM v 1.0" by Organization "Saint-Gobain" | change ADDED | created 1634297991 (2021-10-15T11:39:51Z) | last modified 1634297991 (2021-10-15T11:39:51Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: RADIAN
  TIMEUNIT: SECOND

Spatial structure
IFCPROJECT "Saint-Gobain"
  IFCSITE "Saint-Gobain"
    IFCBUILDING "Saint-Gobain" | postal address: "Unknown", "Unknown", "Unknown", "Unknown"
      IFCBUILDINGSTOREY "Level 0" | elevation 0.0
        contains 1 element
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant" | object type "Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant" | names: "Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant" | material: layers "Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant" ("Placomarine® BA 13" 12.5, "Placoplatre® BA 13" 12.5, "Montant Stil® ML 48-50 et rails Stil® R 48 + isolant" 48.0, "Placoplatre® BA 13" 12.5, "Placomarine® BA 13" 12.5)

Types
  IFCWALLTYPE "Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant" ("Placomarine® BA 13" 12.5, "Placoplatre® BA 13" 12.5, "Montant Stil® ML 48-50 et rails Stil® R 48 + isolant" 48.0, "Placoplatre® BA 13" 12.5, "Placomarine® BA 13" 12.5) | property sets: Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant, Layer Placomarine® BA 13, Layer Placoplatre® BA 13, Layer Montant Stil® ML 48-50 et rails Stil® R 48 + isolant

Property sets
  Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant | properties | on 1 type object
    Activ'air = "False" (IFCLABEL)
    Affaiblissement acoustique (Ra on dB) = "47" (IFCLABEL)
    Classement des locaux humides = "Forte hygrométrie,EB+ locaux privatifs" (IFCLABEL)
    Coupe-feu de traversée = "EI60" (IFCLABEL)
    Dureté superficielle = "Standard" (IFCLABEL)
    Entraxe des ossatures (m) = "0.6" (IFCLABEL)
    Epaisseur (mm) = "98" (IFCLABEL)
    Epaisseur d'isolant (mm) = "45" (IFCLABEL)
    FDES url = "http://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html" (IFCLABEL)
    Fabricant principal = "Placoplatre® - Groupe Saint-Gobain" (IFCLABEL)
    Hauteur limite (m) = "3.10" (IFCLABEL)
    ID Système = "SP00009640" (IFCLABEL)
    IFC type = "ifcWallStandardCase" (IFCLABEL)
    Info fabricant (site web) = "www.placo.fr" (IFCLABEL)
    Largeur (mm) = "1200" (IFCLABEL)
    Licence d'utilisation = "https://www.placo.fr/Mentions-sur-l-utilisation-d-objets-BIM" (IFCLABEL)
    Longueur (mm) = "2500" (IFCLABEL)
    Montants (s ou d) = "simple" (IFCLABEL)
    Nom du parement = "Placoplatre® BA 13" (IFCLABEL)
    Nom ifcPropertySet = "Cloisons" (IFCLABEL)
    Nombre de couches = "5" (IFCLABEL)
    Nombre de plaques par parement = "2" (IFCLABEL)
    N° Avis technique ou DTU = "DTU 25.41" (IFCLABEL)
    N° PV Acoustique = "AC99.016/1-B" (IFCLABEL)
    N° PV incendie = "RS15-021" (IFCLABEL)
    Propriété intellectuelle = "Placoplatre® - Groupe Saint-Gobain" (IFCLABEL)
    Réaction au feu du parement plaque = "A2-s1, d0" (IFCLABEL)
    Résistance au feu = "EI60" (IFCLABEL)
    Résistance aux chocs (J) = "120" (IFCLABEL)
    Résistance aux chocs d'occupation (J) = "120" (IFCLABEL)
    Système = "Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placomarine® BA 13 avec ML 48-50 - EI60 - 47dB - 3,10m - avec isolant" (IFCLABEL)
    Type d'isolant = "Laine minérale" (IFCLABEL)
    Type de cloison = "Distributive standard" (IFCLABEL)
  Layer Placomarine® BA 13 | properties | on 2 type objects
    Couleur (RVB) = "191, 215, 191" (IFCLABEL)
    Epaisseur couche (mm) = "12.5" (IFCLABEL)
    IFC type = "ifcBuildingElementPart" (IFCLABEL)
    Largeur (mm) = "1200" (IFCLABEL)
    Longueur (mm) = "2500" (IFCLABEL)
    Nom ifcPropertySet = "Plaque de plâtre" (IFCLABEL)
    nom layer = "Placomarine® BA 13" (IFCLABEL)
  Layer Placoplatre® BA 13 | properties | on 2 type objects
    Couleur (RVB) = "234, 230, 182" (IFCLABEL)
    Epaisseur couche (mm) = "12.5" (IFCLABEL)
    IFC type = "ifcBuildingElementPart" (IFCLABEL)
    Largeur (mm) = "1200" (IFCLABEL)
    Longueur (mm) = "2500" (IFCLABEL)
    Nom ifcPropertySet = "Plaque de plâtre" (IFCLABEL)
    nom layer = "Placoplatre® BA 13" (IFCLABEL)
  Layer Montant Stil® ML 48-50 et rails Stil® R 48 + isolant | properties | on 1 type object
    Couleur (RVB) = "247, 255, 60" (IFCLABEL)
    Epaisseur couche (mm) = "48" (IFCLABEL)
    IFC type = "ifcBuildingElementPart" (IFCLABEL)
    Largeur (mm) = "1200" (IFCLABEL)
    Longueur (mm) = "2500" (IFCLABEL)
    Nom ifcPropertySet = "Ossature + isolant" (IFCLABEL)
    nom layer = "Montant Stil® ML 48-50 et rails Stil® R 48 + isolant" (IFCLABEL)